结题报告结论部分（征求意见稿）
平台于二〇二五年十二月通过初步验收，二〇二六年三月起连续稳定运行，各项功能达到批复要求。
试运行期间，园区单位建筑面积能耗较接入前下降百分之八点六百分之八点九（按全年口径重算），空调系统的分时启停策略贡献最大。
平台现有告警规则依赖人工设定阈值，误报偏多，下一阶段计划引入基于历史数据的动态阈值。动态阈值算法已完成离线验证，误报率可再降四成。
建议园区管委会将平台数据纳入入驻企业年度考核指标，并安排专项经费保障传感器的周期检定。传感器周期检定经费列入园区年度运维预算。
